DECISION n° 2006-813 du 28 novembre 2006 portant reconduction de l’autorisation délivrée à l’association Radio Maohi pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Maohi.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;

Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2001-900 du 27 novembre 2001, portant reconduction de l’autorisation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Maohi ;

Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 30 mai 2006 relatif à la possibilité de reconduire l’autorisation susmentionnée ;

Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française du 21 juin 2006 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association Radio Maohi conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er.— L’autorisation accordée à l’association Radio Maohi par décision n° 2001-900 du 27 novembre 2001 susvisée pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Maohi est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 31 mai 2007.

Art. 2.— L’association Radio Maohi est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.

Art. 3.— 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :

-
descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes...) ;

-
puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;

-
date de mise en service.

Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :

-
diagramme de rayonnement mesuré ;

-
excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.

2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d’un mois.

3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4.— La présente autorisation est incessible.

Art. 5.— Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Art. 6.— La présente décision sera notifiée à l’association Radio Maohi et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2006.


Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :


Le président,


D. BAUDIS.

ANNEXE I (*)

Nom du service : Radio Maohi.

Zone de planification : îles du Vent.

Fréquence : 88,2 MHz.

Adresse du site : lieudit mont Marau, Faaa, île de Tahiti.

Altitude du site : 1 493 mètres.

Puissance (PAR max) : 3 kW.

Contraintes : néant.

(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale. 

ANNEXE II (*)

Nom du service : Radio Maohi.

Zone de planification : îles du Vent.

Fréquence : 92,3 MHz.

Adresse du site : TDF, lieudit Maatea, Afareaitu, île de Moorea.

Altitude du site : 185 mètres.

Puissance (PAR max) : 3,6 kW.

Contraintes : 30 W dans le secteur d’azimut 180°/20°.

(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale. 

ANNEXE III (*)

Nom du service : Radio Maohi.

Zone de planification : îles du Vent.

Fréquence : 94,8 MHz.

Adresse du site : TDF, Pueu, presqu’île de Taiarapu.

Altitude du site : 640 mètres.

Puissance (PAR max) : 1 kW.

Contraintes : néant.

(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale. 

ANNEXE IV (*)

Nom du service : Radio Maohi.

Zone de planification : îles Sous-le-Vent.

Fréquence : 99,7 MHz.

Adresse du site : lieudit mont Pahonu, Nunue, île de Bora Bora.

Altitude du site : 104 mètres.

Puissance (PAR max) : 500 W.

Contraintes : néant.

(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale. 

ANNEXE V (*)

Nom du service : Radio Maohi.

Zone de planification : îles Sous-le-Vent.

Fréquence : 101,7 MHz.

Adresse du site : lieudit mont Tapioi, Uturoa, île de Raiatea.

Altitude du site : 292 mètres.

Puissance (PAR max) : 500 W.

Contraintes : néant.

(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.

ANNEXE VI (*)

Nom du service : Radio Maohi.

Zone de planification : îles du Vent.

Fréquence : 96,8 MHz.

Adresse du site : TDF, lieudit pic Rouge, Papeete, île de Tahiti.

Altitude du site : 330 mètres.

Puissance (PAR max) : 600 W.

Contraintes : néant.

(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale. 

ANNEXE VII (*)

Nom du service : Radio Maohi.

Zone de planification : îles du Vent.

Fréquence : 88,7 MHz.

Adresse du site : TDF, Tiarei, île de Tahiti.

Altitude du site : 100 mètres.

Puissance (PAR max) : 300 W.

Contraintes : néant.

(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale. 

ANNEXE VIII

Nom du service : Radio Maohi.

Utilisation de la sous-porteuse

Autres services diffusés sur la sous-porteuse : néant.

