54

ARRETE n° 892 CM du 13 juillet 2012 portant création du titre professionnel d’agent de maintenance en marine de plaisance.
NOR : EMP1201341AC

(JOPF du 26 juillet 2012, n° 31 NS, p. 2115)

Modifié par :

· Arrêté n° 1424 CM du 16 octobre 2014 ; JOPF du 24 octobre 2014, n° 55 NS, p. 3978

· Arrêté n° 3004 CM du 20 décembre 2019 ; JOPF du 15 janvier 2020, n° 4 NS, p. 426
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Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances, du travail et de l’emploi, en charge de la réforme fiscale, de la formation professionnelle, des réformes administratives et de la fonction publique,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 1682 PR du 6 avril 2011 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;

Vu le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation ;

Vu le décret n° 2005-1245 du 27 septembre 2005 relatif aux conditions de reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

Vu le code du travail, et notamment son article LP. 6312-13 ;

Vu l’avis des partenaires sociaux en concertation tripartite en date du 3 avril 2012 ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 11 juillet 2012,

Arrête :

Chapitre Ier - Dispositions générales
Article 1er.— (remplacé, Ar n° 3004 CM du 20/12/2019, article 1er) « Le titre professionnel d’agent de maintenance en marine de plaisance est créé. Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation et dans le domaine d’activité “plasturgie, matériaux composites”, code NSF : 225s ».
Il est réexaminé, par les partenaires sociaux, en concertation tripartite, dans un délai de cinq années.

Art. 2. (remplacé, Ar n° 3004 CM du 20/12/2019, art. 2) — Le titre professionnel d’agent de maintenance en marine de plaisance est composé de trois blocs de compétences suivants :
1°
Réaliser la manutention et l’entretien courant des bateaux de plaisance ;
2°
Intervenir sur les éléments en composite et les éléments en bois des bateaux de plaisance ;
3°
Intervenir sur l’accastillage, le gréement et les équipements de bord des bateaux de plaisance.
Ces blocs de compétences peuvent être sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP).
Les titulaires des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel obtenus antérieurement a la date d’entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les nouveaux certificats de compétences professionnelles selon le tableau figurant ci-dessous :
[image: image1.png]Titeprofessioneld'agen de motenanceen i | i profesomnel 'gent e et n matine |-

depleisance : ~ Geplaisnee »
{29 Ch g 13 il 20 i (Fésent )

Realier b manutenton et P enteen courant s

{Réisr] e‘ntnhcn' courant qes bateauxdcplgmance eandepise

Reparerles eléments en compasite, es lmentsen , : o
P - | Iteveni s s ekments e composite et e
bois e lémens d'aasilogedes beaux de His s e |

pigee
sl e b | il e et s

Wedepliee fupemers o bordes b e plismee+ |





Art. 3.— (remplacé, Ar n° 3004 CM du 20/12/2019, art. 3) « Le référentiel professionnel et le référentiel de certification du titre professionnel d’agent de maintenance en marine de plaisance annexés à l’arrêté n° 892 CM du 13 juillet 2012 modifié susvisé sont remplacés par ceux joints en annexes au présent arrêté. »
Chapitre II - Organisation de la formation
Art. 4.— Les conditions d’accès à la formation sont les suivantes :

-
niveau de classe de 3e ;

-
maîtriser les 4 opérations de base, les conversions, la règle de trois.

Art. 5. (remplacé, Ar n° 3004 CM du 20/12/2019, art. 4) — La formation est composée de trois modules et d’une période de formation en entreprise.
A l’issu de la formation, le stagiaire est capable :
-
de réaliser ou participer à la manœuvre et à la manutention des bateaux : mises au sec ou à l’eau, matages/démâtages et calages des bateaux ;
-
d’entretenir, caréner et réparer les coques, essentiellement en matériaux composites ;
-
d’installer et d’entretenir les servitudes ;
-
d’installer et d’entretenir l’accastillage et le gréement, d’optimiser ceux-ci à la demande du client ;
-
de réaliser l’entretien courant des moteurs hors-bords et in-bord ;
-
de vérifier l’installation électrique des bateaux, raccorder et mettre en service de nouveaux matériels.
Chapitre III - Evaluation et délivrance du titre professionnel
Art. 6.— Afin d’évaluer la maîtrise de l’ensemble des compétences nécessaires à l’obtention du titre professionnel, il est organisé des sessions d’évaluation.

Peuvent se présenter aux épreuves d’évaluation du titre professionnel d’agent de maintenance en marine de plaisance :

1 - Les candidats ayant effectué une session de formation professionnelle dans un organisme de formation, selon une des deux modalités suivantes :

a)
Un parcours de formation composé exclusivement de périodes de formation ou en alternance ;

b)
Une succession de périodes de formation et de périodes d’emploi dans des activités en correspondance avec le titre professionnel visé. Dans ce cas, le titre professionnel est obtenu par capitalisation de certificats de compétences professionnelles tels que définis dans le référentiel de certification.

2 - Les candidats souhaitant faire valider les acquis de leur expérience.

3 - Les candidats ayant suivi une formation professionnelle qualifiante au CFPA, pour laquelle le référentiel professionnel est identique à celui annexé au présent arrêté et ayant obtenu un certificat de formation professionnelle à compter du 13 octobre 2005, date de publication au JOPF, du décret n° 2005-1245 du 27 septembre 2005 relatif aux conditions de reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Concernant ces derniers, la demande d’inscription aux épreuves d’évaluation est présentée selon un formulaire type mis à la disposition du demandeur par le CFPA et est accompagnée des pièces suivantes :

-
copie de la carte d’identité nationale ;

-
copie du certificat de formation professionnelle du titre visé.

Cette demande est déposée au CFPA au plus tard deux (2) mois avant la tenue de la session d’évaluation relative au titre visé.

Art. 7.— Les personnes mentionnées au 2° de l’article 6 du présent arrêté adressent une demande de validation des acquis de l’expérience pour obtenir le titre professionnel d’agent de maintenance en marine de plaisance au ministère en charge de la formation professionnelle.

La demande comprend les pièces suivantes :

-
le formulaire de demande de validation des acquis de l’expérience ;

-
l’ensemble des pièces justificatives prévues à l’article LP. 6412-3 du code du travail susvisé.

Art. 8.— Les compétences sont évaluées au vu :

a)
De l’épreuve de synthèse résultant :

-
d’une mise en situation professionnelle :

-
observable directement, réelle ou reconstituée ;

-
observable en différé (apport de preuve de réalisation) ;

-
ou/et d’un entretien technique ;

b)
Du dossier de synthèse de pratique professionnelle (DSPP) établi par le candidat et qui décrit sa pratique professionnelle ;

c)
Des résultats des évaluations passées en cours de formation, pour les seuls candidats visés au 1°a) de l’article 6 du présent arrêté ;

d)
D’un entretien avec le jury portant sur l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice du métier visé.

Art. 9.— Pour les candidats visés au 3° de l’article 6 du présent arrêté, les compétences sont évaluées au vu d’un entretien devant le jury et des résultats obtenus lors de l’examen de fin de stage.

Art. 10.— La décision d’attribuer ou non le titre est prise à l’issue des épreuves, lors d’une délibération des membres du jury. A défaut de l’octroi du titre complet au candidat, le jury peut attribuer un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles.

Le candidat dispose de cinq années à partir de l’obtention du premier certificat pour obtenir le titre professionnel d’agent de maintenance en marine de plaisance. Dans ce cas, l’octroi du titre s’effectue par le jury au vu de l’ensemble des certificats de compétences professionnelles et, le cas échéant, sur demande du jury, après un nouvel entretien.

Art. 11.— Le jury dresse un procès-verbal signé par l’ensemble des membres du jury sur lequel figurent pour chaque candidat les décisions d’attribution ou de refus du titre et les décisions d’attribution des certificats de compétences professionnelles.

Art. 12.— Le jury est constitué de deux professionnels du métier visé (mécanicien réparateur de matériel nautique, chef d’atelier).

Ils doivent justifier d’au moins cinq années d’exercice de la profession et ne pas avoir quitté le domaine d’activité concerné depuis plus de cinq ans.

Art. 13.— Le Centre de formation professionnelle des adultes est autorisé à organiser la formation et les sessions d’évaluation du titre professionnel d’agent de maintenance en marine de plaisance conduisant à la délivrance du titre, telles que définies par le présent arrêté.

Peuvent également organiser la formation et les sessions d’évaluation du titre professionnel d’agent de maintenance en marine de plaisance conduisant à la délivrance du titre, les organismes de formation agréés suivant les conditions d’agrément fixées par arrêté pris en conseil des ministres.

Art. 14.— Le titre professionnel d’agent de maintenance en marine de plaisance et les certificats de compétences professionnelles constitutives du titre qui s’y rapportent sont délivrés par le ministre en charge de la formation professionnelle.

Art. 15.— Le ministre de l’économie, des finances, du travail et de l’emploi, en charge de la réforme fiscale, de la formation professionnelle, des réformes administratives et de la fonction publique, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.


Fait à Papeete, le 13 juillet 2012.


Oscar Manutahi TEMARU.


Par le Président de la Polynésie française :


Le ministre de l’économie, des finances,


du travail et de l’emploi,


Pierre FREBAULT.

(remplacé, Ar n° 1424 CM du 16/10/2014, art. 2)

(remplacé, Ar n° 3004 CM du 20/12/2019)
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(remplacé, Ar n° 1424 CM du 16/10/2014, art. 2)

(remplacé, Ar n° 3004 CM du 20/12/2019)

[image: image24.png]REFERENTIEL PROFESSIONNEL
(RP)
DU TITRE PROFESSIONNEL
« AGENT DE MAINTENANCE EN

MARINE DE PLAISANCE »
NIVEAU V

" Référentiel Professionnel du Titre :
« AGENT DE MAINTENANCE EN MARINE DE PLAISANCE »

INTRODUCTION
Contaxte professionnel

Afln de ieus répandrs aux allentes des entreprises, une enquBte s §té mane AUpes des
piofessionnets du sectour (chanliers. do réparation, lousurs, shipchandiers) durant e promier
T e

Lot roponses dos sriropises da néqacs.ot malntenancs ainsi qua dos louaurs de bateaux de
plaisance ont parmis. didsnifier Un enurnnoment économique. pariculer et des Bubiions
Signifcativas s | amplol dagert de smairtenance.

L révision l tre professionnel interviant dans i contexta Ssonamigue encore raghe: mals
il tedenars brograssivemant La construction de batbaux de plalsance prograses en 2018 en
Grancie parti ardce & Finnoyation i 4 a cormmarciaisation de nauveaLX Modes, Pau 195 %. 1
proriuciion est vendiie & fexpoit. Les chanters te marlsnance des balsaux de pisisance eties
otorites tsistent of progressent lgérement

Laratyse oo résoals do cote enaiste permet
Wigeniir des savolcfarre communs: aux smplsis. dsgents de maiiianance of de
mécaniciens reparaiar ca qui 85 frad dans 1oa 1eférentels par Une actvS Lo
0 et ires professionnels Cete acufh ¢ e Réatsata manuenton o fenreien
‘courant dos bateaux da plaisarice”

& o caner il s carainos cormpstences it e o cerce plus Visties of fsbles
apres des professionnels ot puBl.

Lista dos actvités

Anicien intitul : Agent 86 mainianancs en marine de plaisance

Activies

- Réslier Feniratien courart des bateaix da plafsance

- Reéparar los élémonts en composie, fos élsments. e bols ot les eéments daccasiiage des
ateaux da plaisance

~ Installer st ntreten las Squipements s bord des bateaux d pisisance

Nouveau TP + Agat de maienanc e imanne da plaisarce
Adtivss
* iéaiter la manutention ef eriretin courant des batoau s plaisancs
nterveni sur 165 Si6mants on Gamposts et es GiEmbats on bois des batwalk do plaisencs.
- nfatverir sur facoasilage, le grésmant st {58 équipements de tord des bateaux de plajsance:




[image: image25.png]Vue synoptique de I'emploi-type

Activités types

Compétences professionnelles

e |

- W_._!. ettt

1 Manutentionner des bateaux de plaisance





[image: image26.png]FICHE EMPLOI TYPE
Agent de maintenance en marine de plaisance

Définition de I'emplo type et des conditions d'exerci

I'agent de maintenance n marine de plaisance assure a maintenance des bateau de plasance &
il ou & otaur Gus solent manimes 60 flviau.

i

~ réaiise ou partiipe & a mancauyre et 4 la manufention des batoauw ; mises au sec ol & leau;
mfages (Gémaiages ol calages des bafeau ;

~rifetint, carbre et répare fas coques, Sssentelieniont en matériaux corposies ;

- insfalle ef entreientlos serviudes -

- risaile et entreiont Faccastilage et fs aréement,optiiss ceus-ci & a demands o cient
 céalse lniretien courar, €t fhivemage e molewrs hore-bords et bord .

~wérife insialiation éleciiAue des bateaux, raccarde ef et on service de noweaUx matériels

- piéfare, rganise et planifie sorintervention ;

eaherche sf cuplote s inforviations conterives dans (68 dosumentalions technigles |

- échange oralement sur e baval & ralser avec ke responsable du chantier, aveo 18 chent -

st des schémas ciimplantaton, de taccardement

< renselgne fes documents adminisiratfs (fohe de réparation, bon commandes de piéces ou d
AU pECIES)

Vagent de maintenance en marine de plaisancs iravaike généralement dans un crantier nautiatie
U Hvlat speciaise cian s maifenanse, 1 ocston ou 3 vente ds bateau de plaance A vofe
& moter

Ges infervenfions portent principalement six des baléaus & (atéiiaux cOposie verre ipolyaster
Jusqta envion 24 meres de fonguedr. quf constiusnt [ majeure partis diparc:

1 Yavaile généraloment sebl. & part dune fihe e 1¢paration ou e la demands ofals.du
tespansatis parois e préserice de a dientsle

8o activié Sexerce dans diférents ieux aislerd'un chartier & fextéreur, s ferse-plei o4 3ot
1 st amend & Uavaller en Nauted, darl des espaces Téduts. dars des: poslons parols
ncpafatables, fl manioule, des charges fourdes: ou ancombrantos, des oulls Gu des pradils
dangereux.

fl st amens 5 porterdes &aipements de profection indidushé et & espestor des régles do sécunte
e e protection ds Perironnemert:

i pet ire condua- utser des engin de mandtertion, mangausrer des bateai ad moleur, lliser
‘un véhicule routier pour se déplacer.

Pou Ia condue des bateau, véhicules et engins. i peit &e en possessian du pemis 0w de
Taitofisation de condife adagée a;type de véhicule (permis batsau, pamis o Gonduie B, E. G,
‘metion addtioniell 96) et respacter (s réglementations dé condute

Son amplfue de ravail paut ére variable, Durant a saison i paut ravalier e Wisekend.

Socteurs d’activits et types d'emplois accessibles par le détenteur du titre

Les diféreris secteurs dactivitss cancemés sort principalement -
Lis maintenance, fa vente des baleaux oe plajsance sieufs ou toscasions, la ocatln da volfers,
e hateatx & moteurs oy da batsau fuyiaux, 198 shipehanders.

Les fypes dempiols accsssiles sont s sifvants
Agentda main(anance

i és qualih de mairienancs

Grieur

Aceastileur




[image: image27.png]Réglementation d'activités (e cas échéant)
Néant,

Equivalences avec dautros cartifications (fe s échaart)
Neant.

Liste des activitss types et des compétences professionnollos

1. Realiser a manufention et fenicetien courant des batsaux de plaisance
Mandtentionner des bateau de plalsence

Entisteni les cstures vives oflos tauvres morles des bateauk da plaisance
Maricauyrer at port des bafeaux de plaisance

Réaliser Teniretien courant des moteurs dés bateaur de plaisarice

2. Intervenit surfos éféments en composit t es Siéments it bois dos batedsc de plaisance .
Effeciusy Ia maenarice des cogues et des. ponts dss bateau de. plaisance de. sliucturs:
vertelpolyesier :
Realiser les opérations de mantenance des eléments en bals, fion sucirels, des Bateaux oe
plaisance =

3. Intervenit sur [accastilage, le gréemant et les &quipements de bord des bateaux de plaisance -
ntervenit sur les équipements de confor des bateaux de plaisance:

Réalicer dos opbrations dusinage o dalustage en marine do plaisance:

{ntervenir sur faccastiiage et le grésment des bateaux de plaisance

Compétences transversales de I'smploi (ls cas échéant)

Meltre en eiiire des modes opératoiies
Appliguer fes régies dhyolens, de sourié ai de protection s 3 santé au travall
Maipaler, manceuyrer, avec dextérité des outls et des équipements

Niveau etiou domaine d'activits

veau V (Nomencatucs do 1969)

Code(e) NEF -

2255 - lise e couvre des plasiites ef des matériasi compostes

Ficha(s) Rome de rattachemment
11801 Instalation et maintenance en nautisme.




[image: image28.png]FICHE ACTIVITE TYPE N° 1

Réaliser la manutention et 'entretien courant des bateaux de plaisance

‘Déinition, description de activits type et conditions d'exercice

Ls professionnel en maine do plalsance réalise des interventions distiretien périodiques sur les
suvres vives, los caures mores et fo moteur d'un bateau, i manutentionne un batsau & tere st o
manmsice s ot

Lo professionnel e rarine e plisarice & pati dun ordre do travail oral ot écitsur des balealix
‘&voles o1& moteurs jusaut3 enviton 24 méires de longlieur
= Manoeuyre au port un batsau do plaisance.. apparellége, acostags, amalrags,
+ Dbplace le bafea sutle erte-plein, & taide dlune remoraue fbet hydiauigue Temoraue de.
. Toue,.) ot dun véRiculo rcleur (Factaur agrcole foutgon, 4, chiariol hevatelr )
DIepase los sangles ds fovago au miew o e o ravits du bateau
Aide o gritie dans la manaention.
Réalise & laido dun porlique ou dune rersrdde la ise & feau o4 la ise 4 tere i bateatl
Verie s 8lanchiiés des organes fxes ou moblies,
Préparees s, Gponties o bers nécessaites aux calages
sl bateau dans ses fignes & faide dun ber, déportiles o béquies, ignes de fis, bien
osiionneé par rapport awx bateau 5éjd sut o terre-plin
‘Gardne 1S coUUIES V1ves SUr NG aife « PIOpTE .
‘Chosit un antfouling adapte.
Agplve tn anifoulig en respectant fs miode opératcte d fabriquant
Nettar, énove les ceunres mortes d'un bateau
Verifi farmement de sscure; ke systérie damaiiage et o8 mouliage.
Réalise |erifetien courant o mofeur vidange, remplacernent de baugies, Tsmplacemen o
Ia ubine de pompe & eay, fiverags / déshiveinags d'un moteur.
Me 6 rauto U mofeur marin hors bordt ot fn bord et vériie son foncionserment
= Elimins les produts ot déchets dangereux ou nocifs & respeclant les procégures mises en
place dans feniveprisa.
« Respacts os consiges de'sscurté e pote les équipements de:prolection indiouale
adaptés,
Rend compe par éertou oralemen du fraval réalisé o de toute anomalis constatée.
Renseigne par 6cit1es fiches dinlerventions, ls carnat de suii du batoai:
Rédige un bon de commance de pces ou de sorie magasin
Organise, rangs, netloe 5on poste de Iravall
Range les documertations exoftées

Cetis activté est realisée ls plus souent saul, dans un chantier de maintenarice d6 balesive ds
plaisance, chez uri vendeur g8 baleatix e plalsance, chez un oveur de bateau (livial ot martime)
sous a tasponsabiite dun chef datefer ou cun chef de chanier

Ellesoxerco a par pour e ot e 4 e su i de corbiage;fo tereplen  stnler ou
Fatelier du chanter.




[image: image29.png]waiassmnnel en marine de plaisance est responsable des bateaux, outils, outy(tages et
mments qui lui sont confies.

n refation avec e persorinel du port,. e pemonne! affecte é fa manutentmn des bateaux, lé
ol de 3‘entrephse euuégues,

n respectant | mtégme oy batean,
fon individuelle adaptés au travaii quil réalise.

leules et engins, il doit connaitre fe psrmis ou Fautorisation de
véhk:ula (permis bateau, permis de conduire B, E, C, mention
addmonne le . 96) ot respecter les rég ementations de conduite.

jon 240 Régiea de sécunté applicables 4 la navigation de plaisance en mer sur das{’
embaxe;aﬂons de icmgueur inferieure ou egale 4 24 métres,

r des bateaux de plaisance
auvres vives et les muvres mertes des batealix de plaisance
1 des bateaux de psaisance





[image: image30.png]FICHE ACTIVITE TYPE N° 2

Intervenir sur les éléments en composite et les éléments en bois des
bateaux de plaisance

Définition, description de I'activité type et con

s d'exercice

Liagarit de maintenanc en mariae de plaisance répare es coques, les ponts en matbiiauk
Gomposts vexte. /| polyestor (rous, rayures, dalaminage), il téalise des opérations simpies de
maintanance of da rénovafion sur dos pidces en bols non strucueles (planchers, ganneaux.
claisorts, Br0is...).

Vagent de inainiehance en marine ds laisance & pait o Gné dernande orale G o ordre ds raval

sur des bateau 2 voiles ou & moleurs en malériaux composies: d'une languekt nféiede & 24

méres
o Avalyss la demande.
» Ve le Galoge du bateat: dans ses ignes i nécessaire -
= Evalte fos dégas en cas de réparation, fait * fetat des lieux * en cas dopdration de

maintenance.

Lisa los materiaux ot consommabies négessaires

Ftépars foutlage

Verfie e nivea dosmose,

Déposs et ropére fout armement ol accastlage siiuss dans los zone dintervention o

nécessaire

Protége solpreusement loutes fes paities du biateau susooptiles déte salies o

ndommagéss par les tiavaux

5 Prépare Jes provus (gelooat résines, ) en fespectant sorupulsusement les modes
opératoies de préparation dss prodls

+ Réalise Ja (los) teparations siructurelle ou daspect, sur Une Gogue’ en coniposie
{verralpolyaster) de consiructionsandwich ou monORhIAuE, aprés avol chois (vec is
responsable de atalen Iéchantlonriage des Yesus ad-os et e fype de résine el gelsoat. -
‘Realisé fa inion par pofishage/tisiiage.
‘Realse les opéraiions Sertrelien, ou de mdifcatin d éléiert en bois (ron sidure) s
fype . vaigrage, mai courante, port, rors, abattant, plancher

« Eniretint fenséinbe des parea vers.

+ Informs e cllent des opératons réalisées et s toutes anomalies constatéss.

+ Elimice s produis &f déohefs dangereux o nocis on tespectant les procedures pise
place dans Vetivaprise.

+ Rend comple par 661 oy ocalement dé toute snomals onstatée.

+ Renseigne par éoit s flhes dinlervertions, 1 Game de st du batea

+ Rédlige un bon de commande dé peces o ds Sortie magasin,

Cete scivits est 1éalsé fo plus souvent s, dans un chanter de maiplenance ds bateaux de.
plaisance ouchiez un lousur de bateaux (uvisi o mantime) sous la responsabilte o'un chef dateler
oty de chartier

il s'a¥ercs s Un batsai e plaisans au port pour parte 4 flot et & fere sur aire de carénage,
Ie temaplein du chantier ou fateier 6u chaniier

Lagent de mantenance en maice de plisenos es tssponsable des batedus, Oubl, oullages o
‘Gquiperents qu l sont coniés,
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[image: image32.png]FICHE ACTIVITE TYPEN° 3

Intervenir sur laccastillage, le gréement et les équipements de bord des
bateaux de plaisance

Définition, description da Pactivité type et conditions d'exercice

Lagent ds maintenance en marine de plaisance pose, racoorde, met en service ot répare des
Sauipsents: ou olrciits électiques, des &quipemens de confort & bord, des. Composants
‘daceastilage &t des composants d gréement sur des batealx & voiles ou & motsurs

A e i orce e ravail verbal ou i, (agent de maintenance en marine de plaisance
= Intenvient surlos &quipements d confort & bord (par exemple - Greul dleat propie 04 Usés,
W i, it d gaz)

" coniréls de Vétat ef d fonctioniement & pary de chadklist, Templacement des

‘cquiperments dafailants. installation et mise en senvice dé nouEaK EQUIDTISHTS
+ Infervient sur des équipements ou circuits Electiques (per exemple  fedx ds navigation,
‘guindeati propulseur d étfave, chargeur de qual)

- controle de Tétat o du fonctiommerent 4 partr de chadls, femplacement des
composais ou circuls défallants, dépannage, rstalation et mise an service de
noueaux équipemers

+ Intervient sur des composants daccastlage (par exemple : winches, hanots, rais,
panneau de ports Fublos,chandeles e
contréle do Tetat e du fonciiomnement & parti de checklst, remplacemen dss
composants défailants, insialision et mise e servia de NoiVeALX EquEIENTS
réparation, remplacemen de « viragas . réfection de éfanchéts .

. reprise dne fxation ccasilag surlo pot {reprise do suatfication »

o austage, retouchs b fabricalon des pieces dacoastilage (pats,  ederrs,
Supoor,. ) en Ullsant s outls 8t oullages maruels © scie perceuse. tarauds,
fleres

+ Intervent sur des Gomposars dy grésment (par exemple + hatbans, éla, écaute, disss,
tangon)

" corlidfe de Vit et du fonctioonement 3 parti de check it remplacement des
composants défallants, instsifion et fse an senice do nouveaux Gqupements,
réparation, remplacement di gréement couran, mafefotage |

o dématage, maiage; préiéalage d haubanege, slockage des Gsars

« Organise, range et netloe so poste de laval
= Ranseigns par écriles fiches dintervertions, le camet de suvi du bateay

Cofte activié o5t réalisée le plus souvent seu, sous la responsabilté diun chef datsler ou e
chatior

Elle Siexoros sur un bateau de plaisance au port, pour parie 3 flot et & ferre sur faire ds carénage,
le temeplein du chantier ou Fatolier du chanier

Lagen de mainizriance est responsable dos bateaux, outls, oulllages et équipements oui fuf sont
confies

fidoit ddterminar précissrment finfervention  téaiiser. Si calle-i dégasse son champ de sompétence
i doit en nformer son idrarchique.

i organise lumeéms ses inferveniions ef Gonsidnes les opérations effeciuées

I uflise fa_documentation technique. foumie par o (les) constructeur dappareilages. st
déquipements of éverualiement celle d batea.

1l est an ralafion avec le personnel di port e personnel affects & 13 manutenfion des bateaux, e
bersannel de Fentreprise | collégues, respansable datelir ainsi qu'aves fes clents




[image: image33.png]‘ntewantl 5 smc:! esp%c! des régles de séourité et de protection de
L Lt nreﬁpectanumt ,ﬂé dubateau

ajus{age en marme de pialsance
g'r ment des bateaux de piaisance :





[image: image34.png]FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE N° 1
Manutentionner des bateaux de plaisance

Daseription dea compélenc - processus da miss en cauvre

A partie e ardi 4 tavai vetbal oy écrt - déplacer, sntreposer ou mefire & feau un bateau de
plaisarice 3 Vendroi iigueé en utisantfos Moyes aporopriés

Respactsr les régies de shouie, s procadures o uiiisation dss &quipements de manutention et
fes attonsations d conde.

Contexto(s) professionnails) do miss en wuvro

Lo prolbsalonnet o marind plaissnse xiros cate compéience e s souent A xidrielr s
[ancainte i chante vl o 6 ons poruae: 1 Favails s o1 3 s i Gcuioe, |
Pauf Bl e & pesisle s S0e0is e pore oL 165 condctours e GTUGE O Autros anGInE |
Dori e equipamats o prcrscion ndiaucle 1 st responsalo do 83 props sk, e e
s aitios e e e o1 o nagTRE des Sauipamans o batoax i sont e

Critéres de performance

Lo rigles e mandtantion, do catags, de miss & Teau ot de sortl dlaat des hateax de plalsnce
Sont cornuss.

Le bateau osf calé, posiionns, en sscurté & [endrofl césire.

La taleau est manuiationné en sécurts, aven les équipemants ds mandtention adéquats
Lengormbe batea. remonue et véhicile traclebr sst orét pour L Ianspart et oo
régés, batea angls, ensembio rouler conforms ay code, ds la oute.

o batoau ost i 8 18au ou sort de feau en séaurits

L6 fomps allous estrespects.

Los r8gles o sécuité sont connues st raspeciées

Lo pérmetre des diférsries réglementstions of auiorisations relatives &1a conduite est connue
(Gaces, permis £ mention addiionnete 96) et respaciée.

‘Savoir-faire tochniquos, savoir-faire refationnels, savoir

i organisationtiels, savoirs

Mancauvro o batsay sur 6 erte-plein, & e dur b hydrauliaue o 0 véficule adspte:
Disgoser les sangles da levage au mieux s contre do Gravite du baleau

Aldet Lo grufes dans a mancouvre.

Risalsar & Yace dun poriique ou clune remoraue s mise & feau o e mise g 866 4y bateau,
‘Galer on bateals da plaisance surun ber hydrauliaue, sut une rermorgue 98 foul.

Galer o bateatsdans ses lgnes 3 Vaide de ber, % ber. déponfiles, de tns, de bequlles
Posionerls batesu manutentonn st teitaplen te tele Sare qul ne géne pas a manutention
Ges auies batsa

Prondre conmalssance des maréss s1 de fa météo.
Prendre connaissance des demandes des clions. ¢t consulter s cas échéant fa documertation
tachrique spéofique du bateay

Echanger avec fa grutler pour Faidar sfficacerment

‘Stasetirer ol bor smplacement des batedux o foriiion dvs plannings de mises & feai ot mises 84
sac

Respocter les tégles de sécurté, los prosétres iisation des équipamants of las autorisatons
s condlute.

‘Comnaissatos des nofions d forces, paids, cerire de gravité ainsi que les untss uiisées,
‘Gannaissance de la stusturs des baleaux ot des smplacements adbauats pour exorcer des offorts.
Gonnaissance des diférents &quiperents de maruietiton ef dlingage.

‘Gannaissarice do la Jégislation pour fa cOndule avad remocque de raute (réglementation du parmis
8 & mention addilonnielis 56).

‘Conaissance de la condlite de charot o tracteqrs (téglementation Caces)

‘Connaissanco du calage tes bafosux & 1aite 0 ber, % bers, ns, épontles, béquiles, remorques,
Bors hydrauaue

‘Cannaissance do famarrags des bateaus

Gonriaissance de ta réoarifion des clirges sur fos diférents poirts d‘appul
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Entretenir les ceuvres vives et les couvres mortes des bateaux de plaisance

;Wgss{ipﬁon de la compeétence - processus de mise en ceuvre

<A partirdun ordre da iravail verbal ou éerit, caréner et protéger les cauvres vives (parties immergées)
d1n bateay de plalsance pour leur rendre les performances de glisse d'origine,
et rénover les csuvres mortes (parties emergées).

cvnmm(s) pro{esalonne'(s} de mise en muvre

. C:e'!le competence s'exerce fréq;{emment & Pextérieur sur une aire de carénage, bateau som de
leau et cale.
Le pmfessmnnel en mavine de plaisance travaille en autoriomie, souvent seul sous la vespuns bz(ﬂé
dun 'equipe ou chel datelier. | res;;\ec!e les régles d hygwéne de séourité et de protection de

guipements de protection individuelle (gants, lunettes, masque, chaussures de secume,
. ,oa'squa) adaptes aux fravaux quil réalise.
,Lll déflm e el conﬁne Vaire de travail si nécessaire.

Lani ng cholsit est adapté au type de bateau et au programyie de navigation.

La quantité calculée et le conditionnement choisit sont optimatix (quantite, colt),

. ing est appliqué de mariiére homogéne et le mode opératoire est pertinent.

| Les cetivres vives sont lisses, la flottaison est correctement tragée. .
La vérification des cevies vives permet didentifier d'éventusls défauts. .
‘Les ceuvies mortes sont netioyées et propres.

“Le bateau retrouve un aspeot propre et entretent,

Les équemnis, nums outilages utilisés sont adapiés.

rLgs fég‘as de sécuﬁ(e etde pmtscﬁon de erwnmnnement sont connues et apphquess
‘ Les ‘equipements de protection mdmdue}!e adaptés sont portés.





[image: image36.png]_ Savoir-faire techniques, savoir-faire rslaumnels, savoir-faire organisationnels, sa

Préparer le bateau : fermer Jes vannes, snieve' les différentes sondes et visser les. beucmnm -
ngxw un antifouling en fonction du programme de navigation, di matériau support et de fa zone.
déchouage.
Caleuler Ja quantité d'antifouling nécessaire © pmpumon surface, volume, um s\emcm de !urmules
spéoifiques. .

e jeu de la bague hydrolube et de la chavse darbre (remplacer la begus s! néceys
Veéifler le jeu du safran.

Netloyer une caréne avec un nettoyeur haute pression et un grattoir.
Poncer et polir si nécessaire fa carens et poser une bande cache.
Appliguer uri antifouling a la brosse et ay rouleal,

Nettoyer les osuvres mortes.

Coller une bande decorative “stickage” sur une coque.

Changer les anodes.

Appnquer les regles de sécurité et de protection de l'environneiment.
Porter les équipements de protection individuelle adaptés.

Réparer une rayure ou un éolat de gel coat.
Reperer, diagnostiquer un phénomene d'osmose.
Changer une bague hydrolube.

- Rendre compte oralement de avancement de son travail 4 son responsable.

Décrire e travail réalise au client.

Alerter oralement et par écrit fe responsable du chantier en cas d’anomalies ou
dysfonctionnements constatés et si besoin en informer Je lient.

Renseigner une fiche d'activité, un bon de sortie magasin; ure fiche de travail pour facturation.
- Completer Phistorique du bateau

,'némmmr ot appliquet fes nstrsctions et modes opérataires,
 Prendre en compie les fiches produit.
- Sassurer de fa disponibiiite des outlls, outiliages, consommables et de laire de carénage propre.

Domalssahbs du vocabuilaire nautique : coque, appendices, pont, intérieur. S
Connaissances en calcul des surfaces, des volumes et des proportions « Ia regle de trois.
 Connaissances des différentes unités de surfaces et de volunies et des conversions.
Connalssances sur les produnts dentrefien des cogues et des ponts de bateaux de ;ﬂaxsanae &
mater iposite verre / en polyester,
Connalssanices sur les phénoménes de corosion ; différents types, moyens
;Gmnaﬁgssmes sur fe phénomene d'osmose des batealix : conditions d'apparition, vaﬁemeais
prevention.
Connaissance des techniques et prodm;s de réparation d'une rayure ou éclat de gel
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Mangeuvrer au port des bateaux de plaisance

Description do fa compétpnce - processus da mise on aouvre.

A partrdfun ordre de traal verbal ou Serit mettre en servioe aprés vérifcations, un bateau motofisé
‘ot effeciuer diverses manoeuyres accostage, diappareiiage et damarrage dans le port

Contexta(s) professionnel(s) de mise en csuvre

‘Geite compéterce s'exercs au port, ou au mouilage. Il intanient seul ou & plusieurs ¢ ot les
arosees uniés Faide dun ooflogue peut S1re nécessaire, e peut manceLivrer los bateau qu'ett
fonction des perris quil detent,

Criteros de porformance.

Les diférentes manceqes réalisbes sort approprices.
Les rigles de sécurité ot de navigation son! connues ef respacises.

Cintagrié des equipements est préservéa : bateau mancsuvie, auites erbarcations, instaliations
portuaines.

Le bafeai est amarré 0 sousité & Femmplacement souhaits

Luligation oe lanriuairs des marées est maliisée

Les vesifcatons avant do mancauuter un bateau au molour e foule sécutd sork connues ot
tealistes.

Les principau nosids sont maflrisés.

e difrets modes damatage son cavis f s & s, st pondlle, 50 b, S
catvay.

‘Savolr-faire tochniques; savoir-faire rafationniels, savofr-faire Grganisationnels, savoirs

Préparer J6 bateats pour la ménceuve - matérel damarags et de profsction du batsau (pare-
batlagos, amarres. ..}, moteur (contsbler e piveats e, dhule, de carburant, aulic a anine G'ea
e reftoidissement,fermer le coupe-Cicul.)
‘Sassuror aupres do a capitainerie ou de son employeu des conditions métoo.
Heffre en souta e moteur et sassurer gue san fonciionnemen ¢st norma.
Reaiiseries opsrations de matelolags et damatage o'un bafeas
« Nosud de craise
0 de cabestan
tourner une chaipe sur ure bille |
toumer une amarre sur un taquet;
lover un cordage
noeud en it
+un tous mort ot dew dorri-clés ¢
Marcsuvrer un bateau de plaisance (arche avant, arfere. accostage, appaeiiags, ).

Entrsterit avec le persomel portuaice des relations de waval professionnelies.

Se renseignes, idanifer Pemplacsient précis que doit occuper e bateat
Eiro on possassion des clés el consignes pariiuieres

‘Organiser chronologiauarment fe dérouleiment ef Fenchainenent des opérations:
Prencie en compte si besoin 1os Horairs des marses.

Anticiper les situations dangereuses.

ornalssanos dss usages el du réglement de port dans lequel i inervient.
‘Connaissance dss diférents types damarrage.

‘Gonnaissance du calcul des marses.

S i L ai o Ve




[image: image38.png]FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE N° 4
Réaliser 'entretien courant des moteurs des bateaux de plaisance

. Bsaqﬂption de la compétence ~ processus de-mise en ceuvre

Réabser des vidanges (moteur transmraamn} le remplacement: de composants (filtres, ‘anodes,
bougies, liquide de refroidissernent), I'hiveinage; le déshivarnage, la mise en route et la vérification
du fonetionnement des motorisations hors-bord et in-bord. Former les cfients 8 fa prsse en main des
matorisations maribes,
'Comexiﬁe(s) pr’ofessiunnal(s) de mise en ceuvie

Cette compétence est réalisée le plug souvent seul, sous fa vesponsabmtp d'un chef d'atelier ou de
chantier,
Elle s'exerce génereﬂemem batéau & flot 6u bateau calé 4 ferre (en extéreur sur terre-| gism‘
un atelier).

cri!éres de performance

Les différentes opérations d entrétien colirant sont connues alnsique les procéduires d’mhawén o,
Lexploitation des notices constnictelrs ef fournisseurs pouyr identifier fes cmsnmmablas piece

- de techange adaptées est corracts. -

| Uintervention est réalisée dans le temps prévi.

lorvention (vidange, ramp&ac:smem de pigce,. hivernage, déshivernage) est cnnfezrme a

 spécifications du constriicteur. .

 Les modes opératolres sont suivis.

L4 motorisation fonctionns correctement,

~Les régles de securité et de protection de l'snvironnement sont corindes et respecté
Lintéarite du bateau est respectée et ls moteur est oparationnel.
La fiche de reparation est renseignee.

© Des oums outifages adaptés sont Utilises,

ations données au client sont claires; exactes et complétes.

Le poste de travail est propre et rangé .





[image: image39.png];S,avoire‘-iairs'mchdlques, snvoi»féﬁe~mlatlanﬁeh, savoir-faire organisationnels, savoirs

Réaliser des serrages contrélés (clé dynamomeétrique).
g liser, exploiter la dacumemebon technigue du constructeur pour définir les oparadans d
Choisir un consommable conforme  aux. preseriptions du constructeur et a
dapprovisionnement du chantier. -
Vidanger un moteur ou Line transmission | par grswlé ou & l'aide d'une pnmpe ramma
oules joints, Fhuile.
- Eliminer les consommables usagés en regpszfsnt les régles de promclmnﬁa Fenvirons emem
Contréler, vérifier, remplacer le liquide de refroidissement d'un moteur thermique, .
Controler, véﬂﬁer, rermplacer des anodes moteurs, de transmission (ligne d'arbre, ambaae)
Verifir e fonctionnemen et hibrfer les commanides d'un moteur marin.

mearé Teau douce fe circuit de refroidissement d'un moteur marin.
Hiverner, déshiverner un moteur marin,

Controler ef entretenir une batierie.

Réelrsar un bon de sortie magasin.

Réaliser un essat en mer avec un client,

Renselgner [ordre de travail et le carnet d'entretien du bateau.

Recemunner les bateaux & hiverner ou a entratenir et établir avec le client la fiche de réparation.
_ Expliguer & uni client les {ravaux & faire ou déja réalisés.
- Remplit {a fiche de travail pour facturation,

Meﬂev le ras:mnsahre du Mﬂhec en cas d'anomalies ou dysfonctionnements constatés et si

Montrel au cllent comirient prendre en main son moteur ou bateau. .
F{endre compe oralement de I'avaricement des travaux & sa hiéraichie et aux autres Bgams dana‘r
Je cas dun fravail en equipe.

P:épsmr I' uiwage, la matiére dneuvre écessaires et le mode upératoma de nmawentm

‘Coanngwssmce de la technolagie des moteurs matins in-bord 8t hors-bord. . .
 Connaissance des transmissions marines (:gns d'arbre; embase de hors-bord, sai! drwe Zdrive,...
onnaissance de ce qu' et une force, I

P
aissance des co mvns de. cx;kage et

e mmat:nn des consommables usagés‘ régles de
de l'environnement -





[image: image40.png]FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE N° &

Effactuor |a maintenance des coguss et dos ponts das bateaux de plaisance do
structure vorrolpolyostar

Description de la compélence ~ processus de mise en ouve

A parti dun ordhe d fravail Verbal ou Bosi, réparer des chacs, des rayures, des édiats, des
délantinages, des déchinurss ot des dépofissages surla coaus, & port et les renforts structurets des
baleaux en matértaux composies Verre-polyester

Procéder & 1a remise en éfat des appendices (masticage ou shatiicaton).

Redonner un aspect esthétiqus pat des opérailons de lusirage.

Contoxtols) professionnoi(s) de mise on wuvre

Galts compélence s'exerce sur uri bateal en aleler, sur paro ou’sut un bateals & e Ces
rataions onf pariols des diersions conséquentes.

Ges fnferyentions sont généralement nscessaires sult & des collisions, des accidents o un Simple
Vielissement riaturel :
Vagent do maintenance respects les régles dnygiéns, de séourits (port des &quipaments de
Pratection fndividueife) ot do protecton de emvironnerment.

11t des equipements adapies pour réaiser fes rava én hauleur o0 manfer dn i bateal.
afin e prévenisfes risgues de chute,

Critéres de performance

L rhgles Shygne, do sécuit et ds profecion de Fenvionnaiment sont conns et respectéss.
L éencage eie postionnament dae ranorts sont confomes aux nstctions

Lars S tavall e défitso et protégés afn de ne pas souler ou dégrader e reso c e,
L conlrdle aprés réparaion o (v, sules dou faces, alcun défaut 16 & s suatfication
Laspect final o fa éparaton 'aceorde aves faspect du baleali

La sricture ot o5 échaniilonnages dorgine sonl rsspectes

Le temps dintorvention est confarme aydevs ou & 1 prévison.

Les oitl, uiilages uilisés sont adsptés

Le poste dtrava o os ol sonf netioys et rangés en fn g staiiation.

‘Savoirs-fairo techniques, savoir-faire refationnels, savoir-faire organisationnels, savoirs.

Raalsor des calés professionnes de fype & matériau compositas » el e e caleul i poids st
de Pipaisseur de gelcoa, f caleul du poids ef e {€paisseur de renfort en fonclion Sun taux de
verte oo caloul d poids une piéce.

Raliser des lests de réactité de (ésine polyester

Identfier fes difbronts proédés dé Tabricatior de piéces en matériacs composies.

el i ot o corsi o e tlbe e s v b rione ot i
et chanvie:

‘Décive qualtatiierent et quariitaiiveinent ui dafaut,

Metire en place des renfort fissés ou nof én e imprégnant manuetierment

‘Eballt utrentor 556 ou non, mprégnid résine

Préparer los matériau; s consomimiables, lés outls, les outilages et les éauipements de sécirie
indispensables pour réaliser une réparafion.




[image: image41.png]- Reéparer [état de surface dine pidce en matériaux composites.
Réparer une stiucture monolithique par intérieur st par Fextérieur.

Réparer par empreinte une structure sandwich.

Utiliser fes différentes familles de résines et de renforts en fonction du type de réparation
Utiliser les outillages électroportatifs courants dans la profession.
Repérer, protéger ou déposer {out slément susceptible d'étre endommagé lors de la réparation.
Nettoyer ses outils et Organiser son poste de travail.
Tralter et dvacuer les déchets de fabrication de piéces en matériaux composites,

Etre attontif & ne pas perturber e travail des collégues,

Informer et rendre compte de son travail 3 son responsable higrarchigue,
Renseignet les fiches d'intervantion

Alerter en cas de défatit constate:

Suite 4 état des fieux, formaliser le mode opératoire dintervention,
Approvisionner et préparer toute la matiére d'cetivie nécessaire
Prévair d'avires activiiés pendant les phases de polymérisation.

Connaissance des différents procédés de fabrication de piéces en matériatix composites et de leurs
principales caractéristiques. .
_ Connalssance des régles d'hygiene. de séourité et de protection de l'environnement dans un atelier
de matériaux composites. -
- Connalssance des propriétés, de fa préparation; des réyles d'application et de sécurité des aifer
| gaic:ca  polvester, vinylester ef époxy.
,Cfcma:ssar\ce des différents prodults modifiant les caractéristiques des résines pol y@s{ﬂ( te‘s que
les catalyseurs, les accelérateurs, les charges, lacétons ef le styrane.
- Connaissance des propriétés, de fa préparation, des régles d'application et de séclirité ﬂasuvﬁ ent
rehforts mats et tissus:
Connaissance des principes de la mise en ceuvre de pidces réalisses en infusion monolithique st
 sandwich,
Connaissance des proprietés, de la préparation, des régles d'application st da aéME des‘
erentes résines polyester, vinylester, époxy et bio.
Connajssance des technigues, ri’app}lcahon du gelcoat au pinceau, au pistolet et des méthwes pour .
rénliser les retouches.
Connaissance des caleuls lilisés poir les matériaux composites en volumigue et en pundar
Connalssance des risques professionnels sur la santé liés & [utilisation des différents | ;:mdunl
Connalssance des équipements de protection individuelle et collects
Gonnaissanse des risques dincendie et de pollution des produits uti
. Connalssance des résines et des fissus utiiisés en consiruction et en répara\mn
Connaissance de la compatibilits des différents produits entre eux.
Connaissance sur la mise én csuvre des résines et des gelcoals. .
Connalssance des principales avaries rencontrées sur des bateaux en matérialst composites
Connalssance des différentes techniques de réparation par lintérieur et par extérieur.
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tions de maintanance des §léments on bols, non structurels, des
bateaux de plaisance

Description de la compétornice - processus do mise on couvre

A parti an ordre de travailvarbal ou 8oiit, rérover ou remplaces des éléments daménagement en
bols b panneax dérivés du bals, afin quils retiouvent leu fonction et sntégrent harmonieuserment
avec fes aménagerments exitants.

Contaxte(s) professionnei(s) de mise en couvre

s opérations siexercent lo pius Souvent seul, pour partie dans e bateau 3 [énover of pour parie
dans Tateller de manuiserie

Gritoros de performance

Les équipements de protection indvidusle adaptés aux ravaux réalisés sont portds
L stockage; Tutfsaiion et télmination des prodits.(hols, panneaux dérivés du bais, gelare,
verris, solvants, colles, outls d'applicalion, ) estréalisd dans o tespect des régles de sesut ot
de protection de fenviconnement.

L rlovéa de cotes o roquis 6alisés sort pricis et complets.

LLes procédures Sliisation des machines & bos ef e foubllage élactroportat sont respecisds.
L'are do travai s défimitée et protégée afin O ne pas souler o dégrater i feste du bafeay,
Liaspect de la parie rénové se carfand aved f6s autss elaments du baieau.

Les éléments fénouss ou femplacas od fabiqués sont fonctiomels ef 50ides.

Les placages fénoyés ne sort pas détérorés

tefemps dinfervention est conforme au devis 0u & la prévision.

L lravall o réafet ave dos outls, dos outliags o des machines, adaptés.

L poste de travail est propre et rangé.

‘Savolrs-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels, savoirs

Calculer des lnéares, ds surfaces et des volumes.
‘Galoullr des proportions en yolume et en pondéral.

Uieer lotilage manue du meruisier en construction natique

fdentifie fes difrentes essences de bois of des panneax dérivés du bois

Metiee e eire et éler es Gispositfs de protection indiduete ot collective,

Hlosurer & Faklo dun meire, dun réglet et dun e & couisse

Ulfset s machines  bois fixes tfls futune rabotevise, une dégauchisseyss, Une oupis, une sde
a ruban, une scie & forma e une scié crculaire & coupe'dongiet

Utser foutilage electioportat.

donilfior et dépoaser los eléments & ténove ou & remplaces.

Demonterfes éléments de quincailare:

Relever os coles des éiaments & roriplacer.

Réaiser un cioquls colé des 6éments 3 templacer.

Chofsr n matérau de remplacsment adaplé en résistance st er aspect.

Enlever les anciens revéiernents

Reboucher ies tous et pancer.

Appliuer un produt da protaction el g peinture, un verie o4 e laque.

Egrensy des supports s Gaurs 6 pelntife ou de verrissags:




[image: image43.png]Fabriquer des plaes en bals et en paineaincdéfiés du bols
Préparec des produts fels que les colles, Jos résines, les vernis et los peinfures par mesure.
olumétrigue, pesage et mélange do composants.

Posar, ajuster of scalor fos eléments d rermplacement,

Contréler a confomis et Yaspect de a fnfion des peintures, des laques et des vernis.
Respester les régles d nygiéns, de séourié et de protection de {endronnement en ce qui conceme
partculiérement je stockage, Iuisation et slimination dos paintures, dos vernis ot des ol
Maintenir en état de proprets et duiisstion le parc machines colleotf

Faire attrtion 3 6 quéfe vall e sours ne petusbe pas  traval des coflégues.
{aformer et ercre cample d son raval & son esponsable hérarchiaue.
Renseigner les cnes dnterventon

Aleter e s de défautconstaté

Suife & Pétat s fisux, formaliser e mode opératoire dintervention
Approvisionner ot préparer touts 1 Tatbre dicsuure nésasealrs.

Respectet des procédures ef dos nodes opératoires

Respocter ot faire respecter ave riguer s régles et les préconisations fies @ la secuie st a la.
orolediion e Penviroanament.

‘Conmaissance des égles hygiéns, de sécuitd st ds protsetion de Fenviromnement e dguieds dans
i atelier da menuiserie

Commsance des sseentes te b0 o oo parnsau dérvéo du boi uisée = costuclon
rauigue.

Gorinalssaiios des tégles o utlsation des riachines & bois fxes ef e Foutllags éleciraporali.
Gonialssance des matles ds calcl des linéaies, des surfaces ef des voiumes

Gonnaissance des modes de calcul des propartions en Vol et en pondéral

Conialsséce des aasemblages courants en coniricion naviiaue.

Gonalssance des éments o assemblage e de quincailere.

‘Gonaissanse des colis, des résines at des procédie de colfage.

‘Conpaissance des. caractéristues; du domane demplol et des sécichés des vernis, des
peintures et des iaques.

Conniaissance des. camctbristiques, d domaine demplol et des. spéciiiés des abrasits
dégrenage.

Connaissance des caractérisiques ef de la technolagie des diférents matériels diapplicatin des
pointires et des vernis.

Cormaissarice des diférontes tachniaues Jappication des paniuies et des verns.

Connassance de la régiémentation du stockage, de félinnation des déchets et des conditons
dtiisaton des painiares, des verris of des savans.

Cornalssarice des produis toxiques tels qus fos colos los varis, les pelntures et fes 16 de
JBurS isques pout fos porsonnes et fenvitonnerient et tes moyens et dos procédés de proteation.
Gonnalssance des causen ot des remedes des principau défauts de Bfion,

‘Coniaissarics des différents procésés de prise e coles.

‘Connaissance des diférents procédds de dépnse ot de démantage des amenagemenis,
‘Connaissarics des différerts procédés de réniovation des pidces e bois o en paniieaitx dérives du
o





[image: image44.png]FICHE COMPETENGE PROFESSIONNELLE N° 7
Intervenir sur les équipements de confort des bateaux de plaisance

Description de la compétence ~ processus de mise en auvre.

A partc dun ordre de travail verbal o 6oril, veriier fe fonctionnement, instafer, réparer dss
Bquipenients od des circuis de cofor (eau sous prassion, pompe de cale, éclairage, Sundeay..
Pour la-plypar, 1 fonclionnent & 1eleciricié el nécessient Ges branchements ef | ou des Gicuits
articullrs (Gicuis 12V, ittt 220 V) gut $ont soumis aux regles de sécurtd en igueur.

‘Contexte(s) professionnel(s) de mise en csuvre

Catto compétance sixercs sl Sous I responsabilté dun chaf datalier oy chef éauibe tans i
bateau de plaisance & ot ou & tere

Elle peut nécessiter ds dsmonter dos cormposants et de les tbparer dans Fatelier

Uagent de manlenarce sxplofe les documents du_ bateau et fes nofices. fachriquss des.
équipements,

Critéres e performance.

L régles dhygiéns, oo s6curis of de protection de fenironemert sont conues of especises
Lo grandaurs loctiques ef es calauls da base en oGt sont maisés

Leé diférents équipemens de confor st dentiies lur onctionnement otl6urs condilors dé pose
st de maintenante sont connus,

LLes modes apératorres dstalation des Saquipements ot £rcits d confot (@il Ga, eoHcie)
sont s

Les iferventions sur fes équipements e confort respectsnt les normes de. séciié st
réglementation en vigueur.

L diagnosic i défaut ost 12alsé avee méthade st rapicte

Los pibcos oe rachanga chosies sont adaptées

Ls modé spératoie dritetin o do reparalion est psiinert.

Laire de traval esf délimée of protégbe i ce ne pas souller o dégradr e rests c baisai.
Les Sauipaments ou ol netlés G réparés ol remplacss sant fonciionnels

Utancheé est assurée.

Uopération est completement réalsé dan Is terios orévu

L ouls, outliages s sont adaptés.

Le poste de travallest propre o rangé.

Savoir-faire tochniquss, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels, savoirs

Jdeniifer, repeérer physiauement los différénts irculs elsctriuss o bord

nstafler i circutditect 12V detype Eclarage, feux de navigaton

Insfaller un it aved telais 12V de type guindsau, propuiset detrave,

Réaliser des mesures o courant et de fension sur 1 bateai de plaisance sur des Al 12V
‘Réaiiser I schéra dun ircult smple & Faids e elevs ef mesures,

‘Caliufer e seciion de cable

Faire o bilan ékctique dun Bateau de plaisance.

installer ces. &quipemenis e gestion da énergio Sacirigus: : coupleurs, ahemateirs. parcs &
batteres.

Instaler un circuit en 220 avec chargelr de quat,





[image: image45.png]‘Deépanner un circuit lectrique 12V« diagnosti ef éparion.

‘Espoiter un schéma do cicult deay potable,

Explitar fes schémas et es plans d'implantation des éiéments du bateau,

Ieniifier, repsrer physiquement los Gifdrents circuis ot passages & bord

Suiure les modes opérataires dnstaliaton dos éauipements ot los rocammandations consiructeurs,
Instafler un systéme hydraulique mancel (drsction), un systéme électrohydrauique (flaps, reievage,
passerele)

Explofet une notice décuipemen

Réallser un dlagnostc sur un cirett défoctusus.

Lire et sxplofer des indications sur das cadrans ou voyants,

‘Chianger das composants d'un &quipement - démonter avec métfiods, netioyer, changer fes pidcas,
temontar sf ster.

Utifser de Foutilage spécifiaue : presse; extractour,

Eshangec aves e plaisanier pour fecuelly sos sounaits
Echanger avec scn respansabie ou un ers (chantier, éduipementir) podt it Jimplantation of
1a passsge des cicuis

Rende compie de son tayail as chl daieier, & un ol

‘Gontacter un foumisséur pot prendie des rerseignements fachniaues.

‘Relever s schéa o it et repée I diffrents condicteurs avant dintervens
Démanter i raprant les diférantes pidoes ains que eur sens de maniéce & facilier s temontage.
Repérer les coniraites de linstalation (rentorts supplémentairss, ouvertire dun contraToulags.
insfalaton dure rapps, )

‘Rediger une fiche da travail, un bon de comiianda de pidoss, réaliser un deuis

‘Prévairles utls, oulilages, insttuments de mesures nécessaires & fintervertion:

Connaissancs des bases e [élsciité - e slecinqus, tensiori courant, résistance, 1fs o,
prolecion des circus of des personros.

Qonnssances sur les apparels da_ gaston, producion. répariion da Penergle | tableatc
lacliages, hargeurs de batteriss, batteies, éolennes, hyoro génératours, groupes éleckogénes,
apariteurs. .
‘Connaissance des aicults aternati 220 - danger du courant éfectriqus, protecton regies ds
cabiage des Gicuis, anveriesours 12V/220V.

‘Gonnatssance dés apparells de mesuies’ Slaciques : muliiétie, ampéremélys, Vollmalre,
watimétre (deseription st tiisation).

‘Gornaissarice des diférents Grouits eleciiques | direct, aves relaie

‘Connaissanca des motaurs Gleclriques e feurs orcuis | fanctionnament of mainienance
Consaissance des diiérents équipements et ircults da confort & bord - éclaitage. feux da
navigation, pompe dé caie, guindsau, propulsew - étrave, Gircult ey potable, dean Used (WG,
cuve & saiix noires), cicuit de gaz, groupe foid, iUt hydrauiues (passercll, bossoles),
Canviaissance des regles d'dllisation, de stoskage et ciéiminatin des produis Gul peuvent o
réveler dangerews ou XSS,

Gonnaissance de a réglementaiion en vigueyr,

‘Conraissancs des pampes - technologie of mamenance:





[image: image46.png]FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE N°8
Réallser des apérations d'usinage et d'ajustage en marine de plaisance
Oescription de  compétence - processus de ise en wuvre

A patic e onetlon & assurer ob §un plan, t6aliser des piéces of oy des usinages sur des pidces
etaligues ou en matériax GorIposites pou s assembler

Contoxte(s) profossionnelis) de mise en couvre

Geffes cormpalorica s'exess seul suc i bateau on atoier, sur parc ou & Veau ou dans fateler.

Eile nacessila futlisation douts, doutliagos at de machines spéciiques aux opérations G'Usinage
maniel.

s tespoct des rgles dhygiéns, de seourts et de protection de fenvironinement est essertel

Gritoros de pertormance

Les differents matériaux utlisés en marine de plaisance ainsi que leurs compatibiliies sont. conns.
Lk e dhyolens, de'sécuris ofd profecion de fenvionneimant sont connues ef fespectses

L6 fraalest r€als avec dos ot dos outiages of dos machines, adapiés

Les procsaures dulisationdes machines ot de outilage Alctioportalf sont coniues et espectéet
L& pigcs fabiiqués o réparée ou adaptés st fanctionnele.

L& poste da fravail est prapre et rangé.

L torips allous pour Hinteruention est 1aspecie.

‘Savoir-alre tschnidues, savoir-faire relationnsls, savolr-faire organisationnels, savoirs

identier fa matiées dae piéce.

Réalicor o schéma ou pian d une pibcs Ve de sa fabiication

‘Reallser des apérsfions simples de tfagage. soiage, piage, limage, pointage, parcage faraudage.
Hintage e meviage en respeoiant es régles de eécuris,

Réafiser dos mesures dimensionnslies of Géomatriques (réglet, pisd # coulisse, sguerre)

‘Gontroler 12 forctiannall de 1 piéce réaisée ot I efoticher si nécessaire.

‘Metize e senice un chalUrmeau oxyacsthylénique - chaufer pour degripper ou einires.

Rarigat o nettoyer e poste 06 traval.

Triar o slocker e déchels ef consarmmables Usagés.

Informier et rendre compte de son raval & san responsable hisrarchique.
Ronssigner les fiches tntervention
Alestor on cas de defaut constalé.

fRéafser un mods opéraioia ds fabrcation dune pidce d type &quer ou SUgpon.
Préjarer fa matere dosuvie of les oull, oullages, Mmactines. nécessaiies el Vi e
dispanioite

Gonriaissance e pormatisation idustisle lecture du plan de défintion, vocabuais,
Gonnassancss en méicclogie e corirale: dimensionnel, geomélrique, état de surtace.
Cannalssance er mesurage - forction, uilisation dinstruments de mesdte (18glel, pied 4 coulsse.
frusauin, Squerre)

Conaissancs de base en usinage & main - traage, 6, g, pnlage, percags, traudage,
fietage, metlage - dessripiion et fontion des auti et mactiries, Galculs de Vilesses o Totaton.
fégles de séourie

‘Gannaissance spécifiqus pour [ablosage o fusinago do iesks mincas  métaliues, Composies.
Gonnaisance des pincipsux miatériaux ulisés dans e nausine  proprétés, ulisatio, dsinabils
Nation de débit de matériaux.





[image: image47.png]FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE N°'9
Intervenir sur Taccastillage et o gréement des bateaux de plaisance

Description de la compéterice = processus de mise en wivre

A partr dun ot dé fravail verbal ou Gort et de checklists élablies : contrdler état et fe
fonclionnsrient de Faccastilags ef du gréement. Remplscer, téparer les &léments présentant un
dysfonctionnement

A partr dur ordre de iravall vetbal ou 6t poser, régler de riouveaux Sléments d'accastilage ou
e gréement. Cela inclus fa fabrication ou adaptaton de platines. confre-plaques, support ainsl qus
{a madfication e la sinucture du support pour assurer une fixation sohde : passer dune portion de
‘oot sandwich e monolihiaue.

‘Cantexta(s) professionnol(s) d mise on couvre

st compétarice seserce sur un bateay de plaisance & tere ou a fotle pus souventatextérisur

s o e vl sl o & psioussou  seshongabiédut hef s ov e
Sauipe :

i peut Bt amens & assistr los agents de ports ol les conducleirs da grues ou Aules engins pour

les Inferventions sur Ja gréement,

Gritéres de performance

Les regles dihygléne, de sécurié et de protection ds lenviromnement sort conndes et especiées.
s différris &iémenis d'accastilage ef de gréement sart idenifés, feur fonctionnement, feurs
ondions te pose et de maintenance sont cannis.

Les @iémens da greement et ou accastiage instaliés o 18parés sont fonctionnels, les fetions
Sont robustes et adaptbes.

Los mories opéraoies de pose das iéments d acoastioge o de grésment ains e les agles e
hise e 08uAre Gos pracis d anchaie sont suivis

Les opérations de mtage, dématage, Stockage du Gréement sort conriies et éalisées,

e mét est 16018 pour une ifisation « plaisance  ou batea et fouie sécurie

Laife do traval st dafmitée o! proiégés afi de e pas sailer ou dégrader e reste th baieay
Uopération est compiétement 1éalfsée dans le 1emps prévu.

Lo qulls, oufilages uilisés sont adaptés

e poste de ravail est propre et rangé

Uétanchéte ost assurée

Les élements de remplaceimsnt sort installes dans le respect des.normes de séourte et ds la
réglementafion en Vigueur

L diagnostic du défaut est réalisé aves méfhode et rapidté,

‘Savoir-aire tschmiques, savoitfaire relationriels, savoir-faire organisationnels, savairs.

Utilser une checicfst.
Verifier les espars ainsi que les gréements dormants et courants : relever das anomalies courantes.
sur fes espars (cortosion, fISsules), s & gréement dormant (cable sffioché. dé foranne) et surle
grésment caurant (cisse endormagse, Scoutas usées).

Verfier bt et fe fonctionnement des composans d sccastilage : winches, taaiets, poules, -
Vésiier Farmement de sécuré

Verfier T#tat et fo fonctionrement des hublots, panrieaux de po, aérateuts (trace dinfiration
deau)

Diagnostiauer et rapsrer des enfrées ou fuites dleau,





[image: image48.png]En cas de dysfonctionnement ou de défaut constaté, alerter le resporisabls d'atelier ot aprs accord
avec e proprétaie, réparer ou fempiacor os elémerts.

Wiatete voller, prérégierle aréement.

Démter e vaiiec

Stcckor fos esgars ot ours gréements

Venfer avant matog ou avant stackage Fétat s gréement

Explort un plan de pléce d accastiiags

Exploler une notis dinstalation.

Worter i élément d sccasiage en respectant e idcations fouisser.

ot une stnucie composit pour aseurer  SoING de fa fxalion dun siément daccastiage.
Organiser of anger e oréerment courant (matslotage et lover un bout)

Sangler un mal

Vil e avcrages du orésmant

ifete e plac fe gréement corart

Grter un palan

Prérsgler un ot

FRendre compls raiement o pa ket 4 6 fidrarehia oy st
Diere e avei s o chent

Rempir e iche d sl pour fackiraton

Communiist avec e grter ooy los operatons de matage ¢ deratage

‘Préoaret o giéamant avant ridtage.
Lors uidémblage,repsrerla posilo:des Gimarts Sglabies (1401, . ) afi o faciter o ematage.
Organier sos inferventions, préparst foullage et a matiis doouuis ndcessaires

Dilimier o proféger lare e rava pout ne pas dégiader s tose du bateau

Gonnaissance des diférents pes do valers
Connaissance oy vocabulalie nauliue sur e gréement, accasilage et les huslots ef parmeaux
(@ésignaicn et fonetion en rangals eten sngai)

Goninaisanca des seuls dacesptation ou de refus d'un écuiperment suiyant son elal
Connaissance des procédures de démoniags, de remonlage of de réglage d aréement of de
Taceastilgs

Connissance des régles de siockags o enirepassge des grierhents

Gonalssance du gréement courant - les diférents types de cordages, s diférentes faminaisons,
0w, dpissures.

Oonnaissance du gréament domant las ditérants ypes de Haubans ef erminaisons,
Confialssancs des anrages du gréament

‘Connaissance de a régiementation e Ml dequipamaNts J8 sEcuTt

Conaissance des rappors de plisaarics dés wiiche

‘Connalssance des familes da produits détanchéite e es modss opératoiiss dé mise on @Te
Goriaissance de régles dinstalltior suf les siuciures sanduich

Gonnaissancs des diférents metaux ulisés pout fes piéces daccastilage

Goraissance des difiérents moyens ds fiation  vissage, rivelage,

Connpissance des phénoménes de conasion f deffe gaivanique en forcion des matétiann:





[image: image49.png]_ FICHE DES C()MPI’BTEN S TRANSVERSALES DE L’EMPLOI TYPE

‘Mettre en muvre des modes opératoires

'Duhnptlan de la compétence — pracessus de mise en ceuvre

T dsmaxmenaxyoe en marine de plaisance met en csuvre trés souvent des modes opératolres
-l exploite des notices uments constructeurs pour réaliser par exemple les.
atériaux composites, vernis. peinfures, antifouling,..), il suit les regles de
préparmmn des supports et diapplication de produits d'étanchéité, il suit Jes préconisations
!nstsﬂaxmn dematenais éloctriques, ainsi que les préconisations d'entretien des moteur thetmigues

dosags des résmes est adapté aux conditions locales (fempérature, hygrometrie, typs
dapplication ou de travail). e dosage des psmtwss vernis, aniifouling va psrmetne une
i  Les pmd

1t et cablages sont conformes aux
de en(feﬁen de muteurs sont respectées (ubrifiants,

de sti)skage, dutilisatic déhmmaﬁon des produits lnmquﬁa

#aﬂﬂ
1 vézupére les cons mabres ussges ain usux soulliées des fonds afin qu iifs soient t






[image: image50.png]cﬂﬁm de performance

Les éqmpemanm de protection indivndue adapt,éa sont portés.
Les modas upsrsrmms st regles de stockage. de ise en ceuvre et d'élimination das pmﬁu
_ toxigues ou dangereux sont respectés

Les mhis et qumlages sont en bon FOpIEs.
Les equipements et bateaux confiés ne sont pas dégradés .

. agent da m amtenance 8N msﬂne ﬁe ﬁ[axaance utilise en.sécurits :
- des oullls et outiiages pour travailler le bois (machines fixes et outiliage électroportatif,

dea ouh(s‘e\ oun\lages paurﬂavamér\as metaux ; percetise, touret a meuler, scies, limes, ...
1 et dlentreposage de batealix - tracteur, ber, éponfilles, ...
caaa dénuder, fer & - souder, ..

pelnmmb -
. Gl de performance

e nu!«!mges ot squxpemems sont utilisés de maniére adaptée et en sécurite.
is stmt ien bon état et propres. .
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[image: image52.png]Glossaite du RP

tivité type

. Une activits pe est un bloc de compatences qui résulfe de 'agrégation de taches (ce quil y
dont fes missions et finafités sont suffisamment proches pour étre
roupées, Elle renvoie au certificat de compétences professionnelies (CCP).

M«type diextension
Unie activite type d'sxtension est U bloc de compétences qui résulte de l'agrégation de taches
qui constituent un domaine d'action ou dintervention élargi de femploi type. On Ia rencontre
lemenit dans cettaines declinaisons de Pemploi type. Cette activité mest pas dans tous fes
Quand elle est présente, elle est atiachée 4 un ou des TF Elle renvole au certificat
spéclaﬂsatmn {cos).

Compétence professionnelle . -

ssionnefie se traduit par une capacité & combiner un ensi ble de«
mmpo rtements, condites, procédures, type de raisonne: mert, vuedé ]

éahser e fache ou une activits. Ellea toujours une finalite professionnelie. ¢

on ceuvie est évaluable.

4 des savoirs
ades aﬁ‘ludes mmpomamen(ams evau organisationnelles.

Tnanc un jugement d'appréciation sur un cb;e{ en! 1
i )s!tendu(e) 1l revét des. a L qualitatifs etfou quantitatifs,

Emplut type
‘emplol type est un modele d'emploi représentatif d'un ensemble d'emplols réels
suffisamment proches, en ferme: mi: oon,demnkenuetdacwkéseffwwées pour étre
gmupées il s'agit donn e i déﬂeaﬁon, résultante dune aanag ton.
iplois.






[image: image53.png]Réfémmei profesnimnel (RP)

. Le RP est un document p
 professionnel) qui s ‘applique o

_ l6s repéres pour une repy coneréte di métter ot des mmpétenacs

. regroupées en activités dans - but de certification.

Snvnlr

.Savuir—fam nmans;mnnal

Gest un savoir et un savolr -alre de | lmsgm’ ation et du contexte xmpﬁquéﬁ
oeuvre de lactivite professm elle pou urie ou p(usnaurs personnes. .

savnir ‘Ia&m relationnet

sadspmlﬁ&smn eues réalis darm la m?ssa 1 couvie de fa cumpétsnue professionnelle pour
une personrie. i sagtt didentifier sf ’exmce 4 ote de  (s0us la forme d ﬁchange
dwnrmanansz ou en face de (soL

esi le savolr procéder, savoir opérer 4 mobiliser en u(:hsam Une
& en csuvre do fa cwnpémspvpﬁg

cam}‘sst ion mn!e ssionnelle délivrée par s ministre chargé de Femploi est appelée « titre
 professic Cs titre atfeste que i ifrise les compétences, apmudea et
ormaessanaas permettan: Pexercice dactivités | pmfeswannelba qualifices. .
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